Министерство Образования и Науки Кыргызской Республики

Кыргызский Государственный Университет
Строительства, Транспорта и Архитектуры

Курсовой проект

на тему: Расчет 9-ти этажного 18-ти квартирного жилого дома с подземным гаражом

Выполнил студент группы ПГС 1-05: Ким А. О.

Проверил: Бегалиев У. Т.

2009г.

Оглавление

Введение
Расчётная модель
Жесткости
Сбор нагрузок
Собственные частоты и периоды колебания здания
Номера узлов элементов Номера элементов крайней левой колонны: крайней левой колонны 
Эпюры усилий крайней левой колонны: 
Таблица перемещения узлов крайней левой колонны
Соответствия требованиям действующих норм. Рекомендации и выводы. 
Список литературы

Введение

Объект строительства – девятиэтажный 18-ти квартирный жилой дом с подземным гаражом.
Район строительства – г. Бишкек. 
Площадка строительства характеризуется следующими параметрами:
сейсмичность района строительства – 9 баллов;
сейсмичность площадки строительства – 9 баллов;
расчетная сейсмичность здания - 9 баллов;
категория грунта по сейсмическим свойствам – 2;
нормативное значение ветрового давления – 38 кг/м2;
вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности – 70 кг/м2.
Здание железобетонное каркасно-связевое с монолитными перекрытиями и монолитными плитами на балконах, представляющее в плане прямоугольник размерами 12х24 м.
Колонны сечениями 600х500 и 500х500 мм и 400х400 (в подземном гараже); ригели поперечного и продольного направления сечениями – 500х600(h) мм;.
Высоты по этажам различны и равны соответственно:
первого этажа – 3900 мм;
типового этажа – 3000 мм;
Плиты перекрытия имеют толщину δ = 220 мм. 
Фундаменты под колоннами - отдельно стоящие железобетонные монолитные столбчатые. 
Наружные стены каркаса выполнены в виде кирпичной кладки по 250 мм с теплоизоляционным материалом (изовер) толщиной 100 мм.
Класс бетона для всех конструкций – В25, а для фундаментов – В15. Класс арматуры для всех конструкций – А- III.
Расчёт здания выполнен по программам комплекса «ЛИРА» версии 9.4
В качестве расчетной схемы использована трёхмерная (пространственная) расчётная модель.
Конструктивные расчёты строительных конструкций здания выполнены в соответствии со СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия», СНиП КР 20-02: 2004 «Сейсмостойкое строительство, нормы проектирования».
Здание рассчитывалось на 6 загружений, из которых первые 4 являются статическими (1-е загружение – собственный вес, 2-е загружение – нагрузки от конструкции пола; кровли; наружных стен, 3-е загружение – полезные нагрузки, 4-е загружение – кратковременная (снеговая) и 2 следующих загружения - от сейсмических воздействий в поперечном (OY), продольном (OX) направлениях. По направлению (OY) заданы 10 форм колебаний, а по направлению (OX) воздействия заданы 15 формами колебаний.
Расчёт конструкций здания выполнен на основные и особые сочетания нагрузок с учётом сейсмических воздействий.
Расчётные значения сейсмических нагрузок на здание заданы следующими параметрами:
сейсмичность площадки строительства – 9 баллов;
категория грунта – 2;
К1 = 1.0. Табл. 5.3 СНиП КР 20-02: 2004 (коэффициент, учитывающий степень ответственности зданий и сооружений);
К2 = 0.3. Табл. 5.4. СНиП КР 20-02: 2004 (коэффициент, учитывающий различные типы и особенности конструктивных решений зданий и сооружений);
К3 = 1+0.06*(9-5) = 1,3 (коэффициент, учитывающий высоту зданий и сооружений);
Кψ = 1.0. Табл. 5.5. СНиП КР 20-02: 2004 (коэффициент, учитывающий способность здания и сооружения к рассеиванию энергии);
А = 0,4. СНиП КР 20-02: 2004 (коэффициент сейсмичности).

Расчётная модель

Жесткости

Таблица жесткостей
Тип 
жесткости	Имя	Параметры
(сечения-(см) жесткости-(т,м) расп.вес-(т,м))	
1	 Брус 40 X 40 
(colonni)	Ro=2.75,E=3e+006,GF=0	
 	 	B=40,H=40	
 	 	EF=480000,EIy=6400	
 	 	EIz=6.4e+003,GIk=4.48e+003	
 	 	Y1=0.0667,Y2=0.0667,Z1=0.0667,Z2=0.0667	
2	 Брус 50 X 50 
(colonni)	Ro=2.75,E=3e+006,GF=0	
 	 	B=50,H=50	
 	 	EF=750000,EIy=15625	
 	 	EIz=1.56e+004,GIk=1.09e+004	
 	 	Y1=0.0833,Y2=0.0833,Z1=0.0833,Z2=0.0833	
3	 Пластина H 40 
(stena)	E=3e+006,V=0.2,H=40,Ro=2.75	
4	 Пластина H 22 
(plita)	E=3e+006,V=0.2,H=22,Ro=2.75	
5	 Пластина H 15 
(plita)	E=3e+006,V=0.2,H=15,Ro=2.75	
6	 Брус 50 X 60 
(rigel)	Ro=2.75,E=3e+006,GF=0	
 	 	B=50,H=60	
 	 	EF=900000,EIy=27000	
 	 	EIz=1.87e+004,GIk=1.61e+004	
 	 	Y1=0.0833,Y2=0.0833,Z1=0.1,Z2=0.1	
7	 Брус 40 X 50 
(vspomog balka)	Ro=2.75,E=3e+006,GF=0	
 	 	B=40,H=50	
 	 	EF=600000,EIy=12500	
 	 	EIz=8e+003,GIk=7.13e+003	
 	 	Y1=0.0667,Y2=0.0667,Z1=0.0833,Z2=0.0833	
8	 Брус 40 X 22 
(vspomog balka)	Ro=2.75,E=3e+006,GF=0	
 	 	B=40,H=22	
 	 	EF=264000,EIy=1064.8	
 	 	EIz=3.52e+003,GIk=1.2e+003	
 	 	Y1=0.0667,Y2=0.0667,Z1=0.0367,Z2=0.0367	
9	 Брус 60 X 50 
(colonni)	Ro=2.75,E=3e+006,GF=0	
 	 	B=60,H=50	
 	 	EF=900000,EIy=18750	
 	 	EIz=2.7e+004,GIk=1.61e+004	
 	 	Y1=0.1,Y2=0.1,Z1=0.0833,Z2=0.0833	

Сбор нагрузок

№
п/п	Наименование	Ед
изм.	Коэф.
перегр.	Нагрузка	
				норм.	расчет.	
1	2	3	4	5	6	
1	Констр. Пола 1 эт.:
Растворная стяжка
=0,03 м γ = 2,4 т/м3
2,4*0,03=0,07
Керамическая плитка 

Итого:	
т/м2

т/м2

т/м2	
1,1

1,2	
0,07

0,09	
0,077

0,1

0,177	
2	Констр. Пола 2-9 эт.:
Растворная стяжка
=0,03 м γ = 2,4 т/м3
2,4*0,03=0,07
Ламинированное покрытие

Итого:	
т/м2

т/м2

т/м2	
1,1

1,2	
0,07

0,01	
0,077

0,012

0,089	
3	Стены наружные:
Кирпич
=0,240 м γ = 1,8 т/м3 h = 3,6 м
3,6*1,8*0,24=1,56 т/м
Утеплитель «Isover»
=0,10 м γ = 0.6 т/м3 h = 3,6 м
3,6*0.6*0,1 =0,22 т/м
Штукатурка
=0,04 м γ = 2,0 т/м3 h = 3,6 м
0,04*3,6*2,0=0,29 т/м
Итого:	

т/м

т/м

т/м

т/м	

1,1

1,3

1,1	

1,56

0,22

0,29	

1,72

0,29

0,32

2,33	
4	Перегородки:
Кирпич
=0,120 м γ = 1,8 т/м3 h = 3,6 м
3,6*1,8*0,12=0,77 т/м
Штукатурка
=0,04 м γ = 2,0 т/м3 h = 3,6 м
0,04*3,6*2,0=0,29 т/м

Итого:	

т/м

т/м

т/м	

1,1

1,1	

0,77

0,29	

0,85

0,32

1,17	
5	Покрытие:
Рубероид 2 слоя
Цементная стяжка =40
Пенополистирол. плиты 
Обмазочная гидроизоляция 

Итого:	
т/м2
т/м2
т/м2
т/м2

т/м2	
1,1
1,1
1,3
1,1	
0,004
0,086
0,005
0,006
	
0,004
0,095
0,007
0,007

0,113	
6	Лестницы:
=0,25 м γ = 2,4 т/м3 L=4,66 м
0,25*4,66*2,4=2,8 м	
т/м	
1,1	
2,8	
3,1	
7	Полезная:
Офисы
Жилые помещения
Балконы
Автостоянка	
т/м2
т/м2
т/м2
т/м2	
1,2
1,2
1,2
1,2	
0,2
0,15
0,4
0,6	
0,24
0,18
0,48
0,72	
8	Кратковременная:
Снег	
т/м2	
1,4	
0,07	
0,098	

Собственные частоты и периоды колебания здания

Частоты собственных колебаний	
 	 	 	Частоты	 	 	 	 	
№ загруж	№ формы	Собст.
значения	Круг.частота
(1/с)	Частота
(Гц)	Период
(с)	Коэф.распред.	Мод.масса
(%)	Сумма мод.масс
(%)	
5	1	0.130	7.682	1.223	0.818	-0.026	0.000	0.000	
5	2	0.106	9.434	1.501	0.666	23.392	63.790	63.790	
5	3	0.100	9.953	1.584	0.631	-1.675	0.327	64.117	
5	4	0.033	30.066	4.785	0.209	-0.007	0.000	64.117	
5	5	0.026	38.378	6.108	0.164	-1.939	0.438	64.555	
5	6	0.026	38.677	6.156	0.162	-1.467	0.251	64.806	
5	7	0.025	39.451	6.279	0.159	-11.414	15.188	79.995	
5	8	0.025	40.709	6.479	0.154	0.715	0.060	80.054	
5	9	0.022	45.240	7.200	0.139	-0.914	0.097	80.152	
5	10	0.021	47.561	7.570	0.132	-0.251	0.007	80.159	
6	1	0.130	7.682	1.223	0.818	23.225	62.877	62.877	
6	2	0.106	9.434	1.501	0.666	0.189	0.004	62.881	
6	3	0.100	9.953	1.584	0.631	2.555	0.761	63.642	
6	4	0.033	30.066	4.785	0.209	-11.295	14.872	78.514	
6	5	0.026	38.378	6.108	0.164	0.004	0.000	78.514	
6	6	0.026	38.677	6.156	0.162	0.955	0.106	78.620	
6	7	0.025	39.451	6.279	0.159	-0.178	0.004	78.624	
6	8	0.025	40.709	6.479	0.154	-2.096	0.512	79.136	
6	9	0.022	45.240	7.200	0.139	0.002	0.000	79.136	
6	10	0.021	47.561	7.570	0.132	-0.041	0.000	79.136	
6	11	0.019	52.194	8.307	0.120	0.295	0.010	79.146	
6	12	0.018	56.121	8.932	0.112	1.902	0.422	79.568	
6	13	0.017	59.268	9.433	0.106	-2.099	0.513	80.081	
6	14	0.017	59.653	9.494	0.105	0.079	0.001	80.082	
6	15	0.016	61.733	9.825	0.102	5.347	3.332	83.414	

Номера узлов элементов Номера элементов крайней левой колонны: крайней левой колонны:

Эпюры усилий крайней левой колонны:

Эпюра N    Эпюра Q     Эпюра М

Таблица перемещения узлов крайней левой колонны

Таблица узлов	
 	Перемещения	 	 	 	 	 	 	
№ узла	X
(мм)	Y
(мм)	Z
(мм)	UX
(рад*1000)	UY
(рад*1000)	UZ
(рад*1000)	№ загруж	Составл	
110	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	-	
116	0.036	-0.025	-0.106	0.049	0.039	-0.025	1	-	
496	0.042	-0.073	-0.181	0.050	-0.017	-0.012	1	-	
1034	0.005	-0.103	-0.247	0.012	-0.072	0.010	1	-	
1563	-0.041	-0.030	-0.860	0.003	0.106	-0.004	1	-	
2113	-0.078	-0.043	-1.334	-0.036	0.090	-0.005	1	-	
2604	-0.128	-0.061	-1.735	-0.073	0.105	-0.006	1	-	
3102	-0.187	-0.082	-2.071	-0.103	0.113	-0.006	1	-	
3586	-0.330	-0.130	-2.560	-0.146	0.126	-0.007	1	-	
3596	-0.255	-0.105	-2.345	-0.127	0.120	-0.006	1	-	
4096	-0.406	-0.157	-2.719	-0.160	0.133	-0.007	1	-	
4582	-0.482	-0.189	-2.824	-0.161	0.126	-0.006	1	-	
5079	-0.501	-0.200	-2.877	-0.254	0.252	-0.010	1	-	
110	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2	-	
116	0.019	-0.011	-0.089	0.020	0.020	0.002	2	-	
496	0.021	-0.028	-0.156	0.013	-0.014	0.005	2	-	
1034	-0.008	-0.030	-0.221	-0.008	-0.055	0.009	2	-	
1563	-0.097	0.036	-0.878	-0.187	-0.090	-0.002	2	-	
2113	-0.202	0.073	-1.374	-0.249	-0.074	-0.003	2	-	
2604	-0.331	0.119	-1.783	-0.302	-0.071	-0.004	2	-	
3102	-0.484	0.175	-2.113	-0.343	-0.066	-0.004	2	-	
3586	-0.838	0.309	-2.558	-0.397	-0.060	-0.005	2	-	
3596	-0.654	0.239	-2.370	-0.374	-0.063	-0.005	2	-	
4096	-1.030	0.383	-2.681	-0.411	-0.055	-0.006	2	-	
4582	-1.230	0.459	-2.739	-0.415	-0.067	-0.006	2	-	
5079	-1.388	0.565	-2.733	-0.448	0.066	-0.011	2	-	
110	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3	-	
116	0.003	-0.002	-0.020	0.005	0.003	0.001	3	-	
496	0.003	-0.007	-0.034	0.005	-0.004	0.002	3	-	
1034	-0.005	-0.010	-0.048	0.000	-0.015	0.003	3	-	
1563	-0.021	-0.007	-0.187	-0.018	0.022	-0.001	3	-	
2113	-0.040	-0.016	-0.292	-0.030	0.017	-0.001	3	-	
2604	-0.065	-0.029	-0.377	-0.039	0.018	-0.001	3	-	
3102	-0.094	-0.044	-0.446	-0.047	0.019	-0.002	3	-	
3586	-0.162	-0.080	-0.535	-0.056	0.020	-0.002	3	-	
3596	-0.127	-0.061	-0.498	-0.052	0.019	-0.002	3	-	
4096	-0.199	-0.101	-0.557	-0.058	0.020	-0.003	3	-	
4582	-0.236	-0.123	-0.565	-0.057	0.023	-0.003	3	-	
5079	-0.265	-0.140	-0.559	-0.073	0.011	-0.004	3	-	
110	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4	-	
116	0.000	0.000	-0.001	0.000	0.000	0.000	4	-	
496	0.000	0.000	-0.001	0.000	0.000	0.000	4	-	
1034	0.000	-0.001	-0.002	0.000	-0.001	0.000	4	-	
1563	0.000	0.000	-0.006	0.000	0.000	0.000	4	-	
2113	-0.001	-0.001	-0.010	0.000	0.000	0.000	4	-	
2604	-0.001	-0.001	-0.014	-0.001	0.000	0.000	4	-	
3102	-0.002	-0.002	-0.018	-0.001	0.000	0.000	4	-	
3586	-0.004	-0.004	-0.026	-0.002	0.001	0.000	4	-	
3596	-0.003	-0.003	-0.022	-0.001	0.001	0.000	4	-	
4096	-0.005	-0.005	-0.031	-0.002	0.001	0.000	4	-	
4582	-0.007	-0.006	-0.036	-0.003	-0.002	0.000	4	-	
5079	-0.006	-0.007	-0.041	-0.004	0.019	0.000	4	-	
110	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5	1	
116	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5	1	
496	0.000	0.000	-0.001	0.000	0.000	0.000	5	1	
1034	0.000	0.000	-0.001	0.000	0.000	0.000	5	1	
1563	0.000	0.005	-0.002	0.000	0.000	0.000	5	1	
2113	0.001	0.010	-0.004	-0.001	0.000	0.000	5	1	
2604	0.001	0.016	-0.005	-0.001	0.000	0.000	5	1	
3102	0.001	0.022	-0.005	-0.001	0.000	0.000	5	1	
3586	0.002	0.034	-0.006	-0.001	0.000	0.000	5	1	
3596	0.002	0.028	-0.006	-0.001	0.000	0.000	5	1	
4096	0.002	0.040	-0.007	-0.001	0.000	0.000	5	1	
4582	0.003	0.046	-0.007	-0.001	0.000	0.000	5	1	
5079	0.003	0.051	-0.007	-0.001	0.000	-0.001	5	1	
110	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5	2	
116	-0.063	0.040	-0.124	-0.025	-0.097	0.002	5	2	
496	-0.146	0.015	-0.201	0.053	-0.094	-0.002	5	2	
1034	-0.271	-0.024	-0.258	0.027	-0.222	-0.006	5	2	
1563	-3.437	0.276	-0.697	0.069	-0.682	-0.025	5	2	
2113	-6.186	0.484	-1.041	0.077	-0.764	-0.045	5	2	
2604	-9.322	0.730	-1.336	0.064	-0.871	-0.069	5	2	
3102	-12.715	0.998	-1.578	0.052	-0.935	-0.095	5	2	
3586	-19.793	1.555	-1.913	0.023	-0.977	-0.148	5	2	
3596	-16.240	1.276	-1.770	0.037	-0.969	-0.121	5	2	
4096	-23.295	1.829	-2.013	0.011	-0.968	-0.175	5	2	
4582	-26.690	2.095	-2.073	-0.002	-0.933	-0.201	5	2	
5079	-29.810	2.363	-2.097	0.026	-0.832	-0.239	5	2	
110	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5	7	
116	-0.015	0.005	-0.005	-0.006	-0.020	-0.001	5	7	
496	-0.027	0.008	-0.008	-0.001	-0.009	-0.004	5	7	
1034	-0.038	0.008	-0.008	0.001	-0.020	-0.007	5	7	
1563	-0.415	-0.007	0.000	0.007	-0.059	0.002	5	7	
2113	-0.594	-0.012	0.012	0.005	-0.026	0.003	5	7	
2604	-0.679	-0.011	0.026	0.003	0.001	0.004	5	7	
3102	-0.649	-0.005	0.042	0.000	0.033	0.004	5	7	
3586	-0.247	0.023	0.071	-0.006	0.086	0.001	5	7	
3596	-0.498	0.007	0.057	-0.003	0.064	0.003	5	7	
4096	0.069	0.040	0.081	-0.007	0.098	-0.001	5	7	
4582	0.403	0.056	0.087	-0.008	0.097	-0.003	5	7	
5079	0.688	0.065	0.090	-0.008	0.077	-0.002	5	7	
110	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6	1	
116	-0.054	-0.192	0.308	0.216	-0.034	-0.005	6	1	
496	-0.005	-0.267	0.508	0.018	0.122	-0.055	6	1	
1034	0.149	-0.344	0.670	0.227	0.220	-0.109	6	1	
1563	-0.258	-4.907	2.071	0.440	-0.029	0.043	6	1	
2113	-0.535	-9.269	3.167	0.517	0.043	0.092	6	1	
2604	-0.843	-14.297	4.087	0.675	0.057	0.144	6	1	
3102	-1.171	-19.716	4.830	0.792	0.077	0.199	6	1	
3586	-1.834	-30.816	5.816	0.949	0.106	0.311	6	1	
3596	-1.505	-25.286	5.401	0.884	0.093	0.255	6	1	
4096	-2.145	-36.170	6.094	0.987	0.120	0.363	6	1	
4582	-2.451	-41.279	6.256	1.035	0.095	0.414	6	1	
5079	-2.819	-46.065	6.319	0.736	0.243	0.482	6	1	
110	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6	4	
116	-0.001	-0.049	0.018	0.059	0.002	0.000	6	4	
496	0.005	-0.073	0.024	0.005	0.010	-0.007	6	4	
1034	0.014	-0.078	0.022	0.017	0.007	-0.015	6	4	
1563	-0.009	-0.650	-0.034	0.020	-0.003	0.000	6	4	
2113	-0.019	-1.013	-0.108	-0.016	0.000	0.002	6	4	
2604	-0.027	-1.229	-0.199	-0.033	-0.001	0.003	6	4	
3102	-0.029	-1.233	-0.299	-0.054	-0.002	0.003	6	4	
3586	-0.021	-0.584	-0.484	-0.091	-0.004	0.003	6	4	
3596	-0.027	-1.008	-0.398	-0.074	-0.003	0.003	6	4	
4096	-0.012	-0.028	-0.550	-0.101	-0.006	0.002	6	4	
4582	0.000	0.579	-0.591	-0.111	-0.002	0.001	6	4	
5079	0.038	1.152	-0.607	-0.057	-0.007	-0.006	6	4	
110	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6	15	
116	0.001	-0.010	0.001	0.012	0.002	0.000	6	15	
496	0.002	-0.016	0.001	0.003	0.001	-0.001	6	15	
1034	0.003	-0.018	-0.001	0.003	0.001	-0.003	6	15	
1563	0.026	-0.086	-0.022	0.000	0.001	-0.005	6	15	
2113	0.027	-0.095	-0.042	-0.011	-0.003	-0.006	6	15	
2604	0.014	-0.061	-0.058	-0.016	-0.006	-0.003	6	15	
3102	-0.006	-0.006	-0.068	-0.019	-0.007	0.002	6	15	
3586	-0.019	0.026	-0.069	-0.017	-0.002	0.006	6	15	
3596	-0.019	0.032	-0.071	-0.019	-0.005	0.005	6	15	
4096	-0.001	-0.032	-0.065	-0.014	0.000	0.003	6	15	
4582	0.021	-0.119	-0.060	-0.013	-0.002	-0.001	6	15	
5079	0.024	-0.201	-0.058	-0.027	-0.004	-0.001	6	15	

Таблица РСУ для элементов крайней левой колонны.
Таблица РСУ (стержни)	
 	 	 	 	Усилия	 	 	 	 	 	 	
№ элем	№ сечен	Кран/
сейсм	Состав РСУ	N
(т)	Mk
(т*м)	My
(т*м)	Qz
(т)	Mz
(т*м)	Qy
(т)	№№ загруж	
444	1	-	длит	-215.7	0.4	5.4	-9.1	-3.2	-2.1	 1 2 3 	
444	1	-	длит	-196.1	0.4	5.1	-8.6	-3.1	-2.2	 1 2 	
444	1	 С	полн	-316.8	0.3	-0.1	-1.8	3.7	10.9	 1 2 3 4 5 	
444	1	 С	полн	131.9	0.5	-1.6	4.4	-28.9	-45.2	 1 2 6 	
444	1	 С	полн	-500.8	0.3	11.0	-20.3	23.3	41.3	 1 2 3 4 6 	
444	2	-	длит	-215.5	0.4	3.4	-9.1	-2.7	-2.1	 1 2 3 	
444	2	-	длит	-195.9	0.4	3.2	-8.6	-2.6	-2.2	 1 2 	
444	2	 С	полн	-316.6	0.3	-0.5	-1.8	1.2	10.9	 1 2 3 4 5 	
444	2	 С	полн	132.0	0.5	-0.6	4.4	-18.8	-45.2	 1 2 6 	
444	2	 С	полн	-500.7	0.3	6.4	-20.3	14.0	41.3	 1 2 3 4 6 	
444	3	-	длит	-215.3	0.4	1.3	-9.1	-2.2	-2.1	 1 2 3 	
444	3	-	длит	-195.8	0.4	1.2	-8.6	-2.1	-2.2	 1 2 	
444	3	 С	полн	132.2	0.5	0.4	4.4	-8.6	-45.2	 1 2 6 	
444	3	 С	полн	-500.5	0.3	1.9	-20.3	4.8	41.3	 1 2 3 4 6 	
444	4	-	длит	-215.1	0.4	-0.8	-9.1	-1.7	-2.1	 1 2 3 	
444	4	-	длит	-195.6	0.4	-0.7	-8.6	-1.6	-2.2	 1 2 	
444	4	 С	полн	132.3	0.5	1.4	4.4	1.6	-45.2	 1 2 6 	
444	4	 С	полн	-500.4	0.3	-2.7	-20.3	-4.5	41.3	 1 2 3 4 6 	
444	5	-	длит	-215.0	0.4	-2.8	-9.1	-1.3	-2.1	 1 2 3 	
444	5	-	длит	-195.4	0.4	-2.6	-8.6	-1.1	-2.2	 1 2 	
444	5	 С	полн	132.5	0.5	2.4	4.4	11.7	-45.2	 1 2 6 	
444	5	 С	полн	-500.2	0.3	-7.3	-20.3	-13.8	41.3	 1 2 3 4 6 	
445	1	-	длит	-156.1	-0.3	-2.7	1.5	-1.2	-3.1	 1 2 3 	
445	1	-	длит	-155.8	-0.3	-2.7	1.5	-1.2	-3.1	 1 2 3 4 	
445	1	 С	полн	73.1	0.6	2.4	-1.8	11.2	10.9	 1 2 6 	
445	1	 С	полн	-340.0	-1.2	-7.0	4.4	-13.3	-16.2	 1 2 3 4 6 	
445	1	 С	полн	-216.4	-0.2	-1.7	0.1	-6.0	-8.5	 1 2 3 4 5 	
445	1	 С	полн	-62.0	-0.4	-3.1	2.6	3.8	2.9	 1 2 3 5 	
445	1	 С	полн	-204.9	-0.2	-1.6	0.0	-5.9	-8.2	 1 2 4 5 	
445	2	-	длит	-155.9	-0.3	-2.4	1.5	-0.5	-3.1	 1 2 3 	
445	2	-	длит	-155.7	-0.3	-2.4	1.5	-0.5	-3.1	 1 2 3 4 	
445	2	 С	полн	73.3	0.6	2.0	-1.8	8.8	10.9	 1 2 6 	
445	2	 С	полн	-339.8	-1.2	-6.1	4.4	-9.6	-16.2	 1 2 3 4 6 	
445	2	 С	полн	-61.8	-0.4	-2.6	2.6	3.1	2.9	 1 2 3 5 	
445	2	 С	полн	-204.7	-0.2	-1.5	0.0	-4.0	-8.2	 1 2 4 5 	
445	3	-	длит	-155.8	-0.3	-2.0	1.5	0.2	-3.1	 1 2 3 	
445	3	-	длит	-155.5	-0.3	-2.0	1.5	0.2	-3.1	 1 2 3 4 	
445	3	 С	полн	73.4	0.6	1.6	-1.8	6.3	10.9	 1 2 6 	
445	3	 С	полн	-339.7	-1.2	-5.1	4.4	-6.0	-16.2	 1 2 3 4 6 	
445	3	 С	полн	-61.7	-0.4	-2.0	2.6	2.5	2.9	 1 2 3 5 	
445	3	 С	полн	-204.6	-0.2	-1.5	0.0	-2.2	-8.2	 1 2 4 5 	
445	4	-	длит	-155.6	-0.3	-1.7	1.5	0.9	-3.1	 1 2 3 	
445	4	-	длит	-155.3	-0.3	-1.7	1.5	0.9	-3.1	 1 2 3 4 	
445	4	 С	полн	73.6	0.6	1.2	-1.8	3.9	10.9	 1 2 6 	
445	4	 С	полн	-339.5	-1.2	-4.1	4.4	-2.4	-16.2	 1 2 3 4 6 	
445	4	 С	полн	-61.5	-0.4	-1.3	2.6	1.8	2.9	 1 2 3 5 	
445	4	 С	полн	-204.4	-0.2	-1.7	0.0	-0.3	-8.2	 1 2 4 5 	
445	5	-	длит	-155.4	-0.3	-1.4	1.5	1.6	-3.1	 1 2 3 	
445	5	-	длит	-155.1	-0.3	-1.4	1.5	1.6	-3.1	 1 2 3 4 	
445	5	 С	полн	73.7	0.6	0.8	-1.8	1.8	10.9	 1 2 6 	
445	5	 С	полн	-339.4	-1.2	-3.1	4.4	0.9	-16.2	 1 2 3 4 6 	
445	5	 С	полн	-61.4	-0.4	-0.7	2.6	1.2	2.9	 1 2 3 5 	
445	5	 С	полн	-204.3	-0.2	-1.6	0.0	1.5	-8.2	 1 2 4 5 	
446	1	-	длит	-145.1	-0.5	-1.4	-1.9	1.5	-0.9	 1 2 3 	
446	1	-	длит	-144.8	-0.5	-1.4	-1.9	1.5	-0.9	 1 2 3 4 	
446	1	-	длит	-131.3	-0.5	-1.3	-1.6	1.4	-0.9	 1 2 	
446	1	 С	полн	43.1	0.6	0.8	-1.1	1.9	14.2	 1 2 6 	
446	1	 С	полн	-290.7	-1.4	-3.2	-2.0	0.7	-15.8	 1 2 3 4 6 	
446	1	 С	полн	-61.2	-0.5	-0.7	3.6	1.0	0.5	 1 2 5 	
446	1	 С	полн	-186.4	-0.3	-1.6	-6.8	1.5	-2.1	 1 2 3 4 5 	
446	2	-	длит	-144.9	-0.5	-1.8	-1.9	1.7	-0.9	 1 2 3 	
446	2	-	длит	-144.6	-0.5	-1.8	-1.9	1.7	-0.9	 1 2 3 4 	
446	2	-	длит	-131.1	-0.5	-1.6	-1.6	1.6	-0.9	 1 2 	
446	2	 С	полн	43.3	0.6	0.5	-1.1	-1.5	14.2	 1 2 6 	
446	2	 С	полн	-290.6	-1.4	-3.6	-2.0	4.4	-15.8	 1 2 3 4 6 	
446	2	 С	полн	-61.0	-0.5	0.1	3.6	0.9	0.5	 1 2 5 	
446	2	 С	полн	-186.3	-0.3	-3.1	-6.8	2.0	-2.1	 1 2 3 4 5 	
446	3	-	длит	-144.7	-0.5	-2.2	-1.9	1.9	-0.9	 1 2 3 	
446	3	-	длит	-144.4	-0.5	-2.2	-1.9	1.9	-0.9	 1 2 3 4 	
446	3	-	длит	-131.0	-0.5	-2.0	-1.6	1.8	-0.9	 1 2 	
446	3	 С	полн	-290.4	-1.4	-4.0	-2.0	8.0	-15.8	 1 2 3 4 6 	
446	3	 С	полн	43.4	0.6	0.2	-1.1	-4.7	14.2	 1 2 6 	
446	3	 С	полн	-60.9	-0.5	0.9	3.6	0.8	0.5	 1 2 5 	
446	3	 С	полн	-186.1	-0.3	-4.6	-6.8	2.5	-2.1	 1 2 3 4 5 	
446	4	-	длит	-144.6	-0.5	-2.6	-1.9	2.1	-0.9	 1 2 3 	
446	4	-	длит	-144.3	-0.5	-2.6	-1.9	2.1	-0.9	 1 2 3 4 	
446	4	-	длит	-130.8	-0.5	-2.4	-1.6	1.9	-0.9	 1 2 	
446	4	 С	полн	-186.0	-0.3	-6.2	-6.8	2.9	-2.1	 1 2 3 4 5 	
446	4	 С	полн	43.6	0.6	0.0	-1.1	-7.9	14.2	 1 2 6 	
446	4	 С	полн	-290.3	-1.4	-4.4	-2.0	11.5	-15.8	 1 2 3 4 6 	
446	4	 С	полн	-60.7	-0.5	1.7	3.6	0.7	0.5	 1 2 5 	
446	5	-	длит	-144.4	-0.5	-3.1	-1.9	2.3	-0.9	 1 2 3 	
446	5	-	длит	-144.1	-0.5	-3.1	-1.9	2.3	-0.9	 1 2 3 4 	
446	5	-	длит	-130.6	-0.5	-2.7	-1.6	2.1	-0.9	 1 2 	
446	5	 С	полн	-185.8	-0.3	-7.7	-6.8	3.4	-2.1	 1 2 3 4 5 	
446	5	 С	полн	43.8	0.6	-0.3	-1.1	-11.1	14.2	 1 2 6 	
446	5	 С	полн	-290.1	-1.4	-4.9	-2.0	15.1	-15.8	 1 2 3 4 6 	
446	5	 С	полн	-71.8	-0.5	2.2	3.4	0.8	0.4	 1 2 3 4 5 	
446	5	 С	полн	-60.6	-0.5	2.5	3.6	0.6	0.5	 1 2 5 	
1281	1	-	длит	-318.8	0.1	1.2	-0.2	-1.2	-1.3	 1 2 3 	
1281	1	-	длит	-288.4	0.1	1.3	-0.3	-0.9	-1.1	 1 2 4 	
1281	1	 С	полн	-383.0	0.2	-10.7	4.6	3.7	1.4	 1 2 3 4 5 	
1281	1	 С	полн	56.9	-0.5	-5.6	2.5	-35.4	-17.5	 1 2 6 	
1281	1	 С	полн	-599.8	0.7	7.8	-3.0	33.5	15.4	 1 2 3 4 6 	
1281	1	 С	полн	-185.6	0.0	12.9	-5.0	-5.7	-3.6	 1 2 3 4 5 	
1281	1	 С	полн	-574.7	0.7	7.9	-3.1	33.6	15.5	 1 2 4 6 	
1281	1	 С	полн	31.7	-0.5	-5.6	2.6	-35.5	-17.7	 1 2 3 6 	
1281	1	 С	полн	-160.0	0.0	13.0	-5.1	-5.6	-3.5	 1 2 5 	
1281	1	 С	полн	-382.5	0.2	-10.7	4.6	3.7	1.4	 1 2 3 5 	
1281	1	 С	полн	-160.5	0.0	13.0	-5.1	-5.6	-3.5	 1 2 4 5 	
1281	2	-	длит	-318.1	0.1	1.0	-0.2	0.1	-1.3	 1 2 3 	
1281	2	-	длит	-287.6	0.1	1.0	-0.3	0.2	-1.1	 1 2 4 	
1281	2	 С	полн	-382.3	0.2	-6.1	4.6	2.3	1.4	 1 2 3 4 5 	
1281	2	 С	полн	57.5	-0.5	-3.1	2.5	-17.8	-17.5	 1 2 6 	
1281	2	 С	полн	-599.1	0.7	4.9	-3.0	18.1	15.4	 1 2 3 4 6 	
1281	2	 С	полн	-574.0	0.7	4.8	-3.1	18.1	15.5	 1 2 4 6 	
1281	2	 С	полн	32.4	-0.5	-3.0	2.6	-17.8	-17.7	 1 2 3 6 	
1281	2	 С	полн	-159.3	0.0	7.9	-5.1	-2.1	-3.5	 1 2 5 	
1281	2	 С	полн	-381.8	0.2	-6.1	4.6	2.3	1.4	 1 2 3 5 	
1281	2	 С	полн	-159.8	0.0	7.9	-5.1	-2.1	-3.5	 1 2 4 5 	
1281	3	-	длит	-317.3	0.1	0.8	-0.2	1.4	-1.3	 1 2 3 	
1281	3	-	длит	-286.9	0.1	0.7	-0.3	1.3	-1.1	 1 2 4 	
1281	3	 С	полн	58.2	-0.5	-0.6	2.5	-0.3	-17.5	 1 2 6 	
1281	3	 С	полн	-598.5	0.7	1.9	-3.0	2.7	15.4	 1 2 3 4 6 	
1281	3	 С	полн	-573.3	0.7	1.8	-3.1	2.6	15.5	 1 2 4 6 	
1281	3	 С	полн	33.1	-0.5	-0.4	2.6	-0.2	-17.7	 1 2 3 6 	
1281	3	 С	полн	-381.6	0.2	-1.4	4.6	1.0	1.4	 1 2 3 4 5 	
1281	3	 С	полн	-158.6	0.0	2.8	-5.1	1.4	-3.5	 1 2 5 	
1281	3	 С	полн	-381.1	0.2	-1.4	4.6	1.0	1.4	 1 2 3 5 	
1281	3	 С	полн	-159.1	0.0	2.8	-5.1	1.4	-3.5	 1 2 4 5 	
1281	4	-	длит	-316.5	0.1	0.6	-0.2	2.7	-1.3	 1 2 3 	
1281	4	-	длит	-286.1	0.1	0.4	-0.3	2.4	-1.1	 1 2 4 	
1281	4	 С	полн	58.9	-0.5	1.9	2.5	17.3	-17.5	 1 2 6 	
1281	4	 С	полн	-597.8	0.7	-1.1	-3.0	-12.8	15.4	 1 2 3 4 6 	
1281	4	 С	полн	-572.7	0.7	-1.3	-3.1	-13.0	15.5	 1 2 4 6 	
1281	4	 С	полн	33.8	-0.5	2.2	2.6	17.5	-17.7	 1 2 3 6 	
1281	4	 С	полн	-380.9	0.2	3.2	4.6	-0.4	1.4	 1 2 3 4 5 	
1281	4	 С	полн	-157.9	0.0	-2.3	-5.1	4.9	-3.5	 1 2 5 	
1281	4	 С	полн	-380.5	0.2	3.2	4.6	-0.4	1.4	 1 2 3 5 	
1281	4	 С	полн	-158.4	0.0	-2.3	-5.1	4.9	-3.5	 1 2 4 5 	
1281	5	-	длит	-315.8	0.1	0.4	-0.2	3.9	-1.3	 1 2 3 	
1281	5	-	длит	-285.4	0.1	0.1	-0.3	3.5	-1.1	 1 2 4 	
1281	5	 С	полн	59.6	-0.5	4.4	2.5	34.8	-17.5	 1 2 6 	
1281	5	 С	полн	-597.1	0.7	-4.0	-3.0	-28.2	15.4	 1 2 3 4 6 	
1281	5	 С	полн	-380.3	0.2	7.9	4.6	-1.8	1.4	 1 2 3 4 5 	
1281	5	 С	полн	-572.0	0.7	-4.3	-3.1	-28.5	15.5	 1 2 4 6 	
1281	5	 С	полн	34.5	-0.5	4.8	2.6	35.2	-17.7	 1 2 3 6 	
1281	5	 С	полн	-157.2	0.0	-7.5	-5.1	8.4	-3.5	 1 2 5 	
1281	5	 С	полн	-379.8	0.2	7.9	4.6	-1.8	1.4	 1 2 3 5 	
1281	5	 С	полн	-157.7	0.0	-7.5	-5.1	8.4	-3.5	 1 2 4 5 	
1503	1	-	длит	-269.3	0.0	-2.8	1.9	-7.3	-5.3	 1 2 3 	
1503	1	-	длит	-268.9	0.0	-2.8	1.8	-7.3	-5.2	 1 2 3 4 	
1503	1	 С	полн	34.3	-0.2	-5.2	3.7	-37.6	-25.2	 1 2 3 4 6 	
1503	1	 С	полн	55.7	-0.2	-4.5	3.3	-37.0	-24.7	 1 2 6 	
1503	1	 С	полн	-514.9	0.2	0.3	-0.5	24.6	15.8	 1 2 3 4 6 	
1503	1	 С	полн	-493.5	0.2	1.0	-0.9	25.2	16.2	 1 2 6 	
1503	1	 С	полн	-326.5	0.1	-8.9	5.7	-2.1	-1.7	 1 2 3 4 5 	
1503	1	 С	полн	-132.7	-0.1	4.7	-2.9	-10.3	-7.2	 1 2 5 	
1503	2	-	длит	-268.8	0.0	-1.4	1.9	-3.4	-5.3	 1 2 3 	
1503	2	 С	полн	-326.0	0.1	-4.7	5.7	-0.8	-1.7	 1 2 3 4 5 	
1503	2	 С	полн	56.2	-0.2	-2.1	3.3	-18.4	-24.7	 1 2 6 	
1503	2	 С	полн	-514.4	0.2	-0.1	-0.5	12.7	15.8	 1 2 3 4 6 	
1503	2	 С	полн	-493.0	0.2	0.3	-0.9	13.0	16.2	 1 2 6 	
1503	2	 С	полн	34.8	-0.2	-2.4	3.7	-18.7	-25.2	 1 2 3 4 6 	
1503	2	 С	полн	-132.2	-0.1	2.6	-2.9	-4.9	-7.2	 1 2 5 	
1503	3	-	длит	-268.2	0.0	0.0	1.9	0.6	-5.3	 1 2 3 	
1503	3	 С	полн	56.7	-0.2	0.4	3.3	0.0	-24.7	 1 2 6 	
1503	3	 С	полн	-513.8	0.2	-0.4	-0.5	1.0	15.8	 1 2 3 4 6 	
1503	3	 С	полн	-492.4	0.2	-0.4	-0.9	0.9	16.2	 1 2 6 	
1503	3	 С	полн	35.3	-0.2	0.4	3.7	0.1	-25.2	 1 2 3 4 6 	
1503	3	 С	полн	-325.5	0.1	-0.5	5.7	0.5	-1.7	 1 2 3 4 5 	
1503	3	 С	полн	-131.6	-0.1	0.5	-2.9	0.5	-7.2	 1 2 5 	
1503	4	-	длит	-267.6	0.0	1.4	1.9	4.5	-5.3	 1 2 3 	
1503	4	 С	полн	57.2	-0.2	2.8	3.3	18.6	-24.7	 1 2 6 	
1503	4	 С	полн	-513.3	0.2	-0.7	-0.5	-10.9	15.8	 1 2 3 4 6 	
1503	4	 С	полн	-325.0	0.1	3.8	5.7	1.8	-1.7	 1 2 3 4 5 	
1503	4	 С	полн	-491.9	0.2	-1.0	-0.9	-11.3	16.2	 1 2 6 	
1503	4	 С	полн	35.8	-0.2	3.1	3.7	19.0	-25.2	 1 2 3 4 6 	
1503	4	 С	полн	-131.1	-0.1	-1.7	-2.9	5.9	-7.2	 1 2 5 	
1503	5	-	длит	-266.7	0.0	2.7	1.8	8.5	-5.2	 1 2 3 4 	
1503	5	-	длит	-267.1	0.0	2.8	1.9	8.5	-5.3	 1 2 3 	
1503	5	 С	полн	57.7	-0.2	5.3	3.3	37.2	-24.7	 1 2 6 	
1503	5	 С	полн	-512.8	0.2	-1.1	-0.5	-22.8	15.8	 1 2 3 4 6 	
1503	5	 С	полн	36.3	-0.2	5.9	3.7	37.9	-25.2	 1 2 3 4 6 	
1503	5	 С	полн	-491.4	0.2	-1.7	-0.9	-23.5	16.2	 1 2 6 	
1503	5	 С	полн	-324.5	0.1	8.1	5.7	3.1	-1.7	 1 2 3 4 5 	
1503	5	 С	полн	-130.6	-0.1	-3.9	-2.9	11.3	-7.2	 1 2 5 	
2725	1	-	длит	-225.2	0.0	-3.4	2.3	-10.7	-7.5	 1 2 3 	
2725	1	-	длит	-204.8	0.0	-2.6	1.8	-9.6	-6.7	 1 2 4 	
2725	1	-	длит	-225.0	0.0	-3.3	2.3	-10.7	-7.5	 1 2 3 4 	
2725	1	 С	полн	30.3	-0.2	-7.7	5.2	-44.2	-29.2	 1 2 3 4 6 	
2725	1	 С	полн	47.9	-0.2	-7.0	4.8	-43.3	-28.6	 1 2 6 	
2725	1	 С	полн	-432.4	0.2	1.8	-1.2	25.2	15.9	 1 2 3 4 6 	
2725	1	 С	полн	30.8	-0.2	-7.7	5.2	-44.2	-29.2	 1 2 3 6 	
2725	1	 С	полн	-415.3	0.2	2.4	-1.6	26.1	16.6	 1 2 4 6 	
2725	1	 С	полн	-414.8	0.2	2.4	-1.6	26.1	16.6	 1 2 6 	
2725	1	 С	полн	-274.7	0.1	-10.7	6.8	-4.7	-3.5	 1 2 3 4 5 	
2725	1	 С	полн	-109.8	-0.1	5.4	-3.2	-13.4	-9.2	 1 2 5 	
2725	2	-	длит	-224.6	0.0	-1.6	2.3	-5.1	-7.5	 1 2 3 	
2725	2	-	длит	-224.5	0.0	-1.6	2.3	-5.1	-7.5	 1 2 3 4 	
2725	2	 С	полн	-274.2	0.1	-5.6	6.8	-2.1	-3.5	 1 2 3 4 5 	
2725	2	 С	полн	48.4	-0.2	-3.4	4.8	-21.8	-28.6	 1 2 6 	
2725	2	 С	полн	-431.9	0.2	0.9	-1.2	13.2	15.9	 1 2 3 4 6 	
2725	2	 С	полн	-414.3	0.2	1.2	-1.6	13.7	16.6	 1 2 6 	
2725	2	 С	полн	30.8	-0.2	-3.7	5.2	-22.3	-29.2	 1 2 3 4 6 	
2725	2	 С	полн	-109.3	-0.1	3.0	-3.2	-6.5	-9.2	 1 2 5 	
2725	3	-	длит	-224.1	0.0	0.1	2.3	0.5	-7.5	 1 2 3 	
2725	3	 С	полн	48.9	-0.2	0.2	4.8	-0.4	-28.6	 1 2 6 	
2725	3	 С	полн	-431.4	0.2	0.0	-1.2	1.3	15.9	 1 2 3 4 6 	
2725	3	 С	полн	-413.8	0.2	0.0	-1.6	1.2	16.6	 1 2 6 	
2725	3	 С	полн	31.3	-0.2	0.2	5.2	-0.4	-29.2	 1 2 3 4 6 	
2725	3	 С	полн	-273.6	0.1	-0.5	6.8	0.5	-3.5	 1 2 3 4 5 	
2725	3	 С	полн	-108.8	-0.1	0.7	-3.2	0.4	-9.2	 1 2 5 	
2725	4	-	длит	-223.3	0.0	1.8	2.3	6.1	-7.5	 1 2 3 4 	
2725	4	-	длит	-223.5	0.0	1.8	2.3	6.1	-7.5	 1 2 3 	
2725	4	 С	полн	49.4	-0.2	3.7	4.8	21.1	-28.6	 1 2 6 	
2725	4	 С	полн	-430.9	0.2	-0.9	-1.2	-10.7	15.9	 1 2 3 4 6 	
2725	4	 С	полн	-273.1	0.1	4.6	6.8	3.1	-3.5	 1 2 3 4 5 	
2725	4	 С	полн	-413.2	0.2	-1.2	-1.6	-11.2	16.6	 1 2 6 	
2725	4	 С	полн	31.8	-0.2	4.1	5.2	21.6	-29.2	 1 2 3 4 6 	
2725	4	 С	полн	-108.3	-0.1	-1.7	-3.2	7.2	-9.2	 1 2 5 	
2725	5	-	длит	-202.5	0.0	2.8	1.8	10.5	-6.7	 1 2 4 	
2725	5	-	длит	-222.9	0.0	3.6	2.3	11.7	-7.5	 1 2 3 	
2725	5	-	длит	-222.8	0.0	3.5	2.3	11.7	-7.5	 1 2 3 4 	
2725	5	 С	полн	32.8	-0.2	8.0	5.2	43.5	-29.2	 1 2 3 6 	
2725	5	 С	полн	-413.2	0.2	-2.4	-1.6	-23.6	16.6	 1 2 4 6 	
2725	5	 С	полн	32.3	-0.2	8.0	5.2	43.5	-29.2	 1 2 3 4 6 	
2725	5	 С	полн	50.0	-0.2	7.3	4.8	42.5	-28.6	 1 2 6 	
2725	5	 С	полн	-430.3	0.2	-1.7	-1.2	-22.6	15.9	 1 2 3 4 6 	
2725	5	 С	полн	-412.7	0.2	-2.4	-1.6	-23.6	16.6	 1 2 6 	
2725	5	 С	полн	-272.6	0.1	9.7	6.8	5.8	-3.5	 1 2 3 4 5 	
2725	5	 С	полн	-107.8	-0.1	-4.1	-3.2	14.1	-9.2	 1 2 5 	
3385	1	-	длит	-184.6	0.0	-4.3	2.9	-13.6	-9.3	 1 2 3 	
3385	1	-	длит	-184.7	0.0	-4.3	2.9	-13.5	-9.3	 1 2 3 4 	
3385	1	-	длит	-168.6	0.0	-3.4	2.3	-12.1	-8.3	 1 2 4 	
3385	1	 С	полн	22.3	-0.2	-9.2	6.2	-46.2	-30.7	 1 2 3 4 6 	
3385	1	 С	полн	36.5	-0.2	-8.5	5.8	-45.0	-29.8	 1 2 6 	
3385	1	 С	полн	-352.3	0.2	1.6	-1.1	22.1	14.1	 1 2 3 4 6 	
3385	1	 С	полн	22.8	-0.2	-9.2	6.2	-46.2	-30.6	 1 2 3 6 	
3385	1	 С	полн	-338.6	0.2	2.4	-1.6	23.3	14.9	 1 2 4 6 	
3385	1	 С	полн	-338.1	0.2	2.4	-1.6	23.3	14.9	 1 2 6 	
3385	1	 С	полн	-225.7	0.1	-11.2	7.3	-7.4	-5.2	 1 2 3 4 5 	
3385	1	 С	полн	-90.1	-0.1	4.4	-2.7	-15.5	-10.5	 1 2 5 	
3385	2	-	длит	-184.1	0.0	-2.1	2.9	-6.6	-9.3	 1 2 3 	
3385	2	-	длит	-184.1	0.0	-2.1	2.9	-6.5	-9.3	 1 2 3 4 	
3385	2	 С	полн	-225.2	0.1	-5.8	7.3	-3.5	-5.2	 1 2 3 4 5 	
3385	2	 С	полн	37.0	-0.2	-4.2	5.8	-22.7	-29.8	 1 2 6 	
3385	2	 С	полн	-351.8	0.2	0.8	-1.1	11.5	14.1	 1 2 3 4 6 	
3385	2	-	полн	-184.1	0.0	-2.1	2.9	-6.6	-9.3	 1 2 3 	
3385	2	 С	полн	-337.6	0.2	1.2	-1.6	12.1	14.9	 1 2 6 	
3385	2	 С	полн	22.8	-0.2	-4.5	6.2	-23.2	-30.7	 1 2 3 4 6 	
3385	2	 С	полн	-89.6	-0.1	2.4	-2.7	-7.6	-10.5	 1 2 5 	
3385	3	-	длит	-183.6	0.0	0.1	2.9	0.4	-9.3	 1 2 3 4 	
3385	3	-	длит	-183.5	0.0	0.1	2.9	0.4	-9.3	 1 2 3 	
3385	3	 С	полн	37.5	-0.2	0.2	5.8	-0.3	-29.8	 1 2 6 	
3385	3	 С	полн	-351.3	0.2	0.0	-1.1	1.0	14.1	 1 2 3 4 6 	
3385	3	 С	полн	-337.1	0.2	0.0	-1.6	1.0	14.9	 1 2 6 	
3385	3	 С	полн	23.4	-0.2	0.2	6.2	-0.3	-30.7	 1 2 3 4 6 	
3385	3	 С	полн	-224.7	0.1	-0.3	7.3	0.4	-5.2	 1 2 3 4 5 	
3385	3	 С	полн	-89.1	-0.1	0.4	-2.7	0.3	-10.5	 1 2 5 	
3385	4	-	длит	-183.0	0.0	2.2	2.9	7.4	-9.3	 1 2 3 4 	
3385	4	-	длит	-182.9	0.0	2.2	2.9	7.4	-9.3	 1 2 3 	
3385	4	 С	полн	38.0	-0.2	4.5	5.8	22.1	-29.8	 1 2 6 	
3385	4	 С	полн	-350.7	0.2	-0.9	-1.1	-9.6	14.1	 1 2 3 4 6 	
3385	4	 С	полн	-224.1	0.1	5.2	7.3	4.3	-5.2	 1 2 3 4 5 	
3385	4	 С	полн	-336.6	0.2	-1.2	-1.6	-10.2	14.9	 1 2 6 	
3385	4	 С	полн	23.9	-0.2	4.8	6.2	22.7	-30.7	 1 2 3 4 6 	
3385	4	 С	полн	-88.6	-0.1	-1.6	-2.7	8.2	-10.5	 1 2 5 	
3385	5	-	длит	-182.4	0.0	4.4	2.9	14.4	-9.3	 1 2 3 	
3385	5	-	длит	-182.4	0.0	4.4	2.9	14.3	-9.3	 1 2 3 4 	
3385	5	-	длит	-166.3	0.0	3.6	2.3	12.9	-8.3	 1 2 4 	
3385	5	 С	полн	24.9	-0.2	9.5	6.2	45.7	-30.6	 1 2 3 6 	
3385	5	 С	полн	-336.6	0.2	-2.4	-1.6	-21.4	14.9	 1 2 4 6 	
3385	5	 С	полн	24.4	-0.2	9.5	6.2	45.7	-30.7	 1 2 3 4 6 	
3385	5	 С	полн	38.5	-0.2	8.8	5.8	44.5	-29.8	 1 2 6 	
3385	5	 С	полн	-350.2	0.2	-1.7	-1.1	-20.1	14.1	 1 2 3 4 6 	
3385	5	 С	полн	-336.1	0.2	-2.4	-1.6	-21.4	14.9	 1 2 6 	
3385	5	 С	полн	-223.6	0.1	10.7	7.3	8.3	-5.2	 1 2 3 4 5 	
3385	5	 С	полн	-88.1	-0.1	-3.6	-2.7	16.1	-10.5	 1 2 5 	
4045	1	-	длит	-146.9	0.0	-5.0	3.4	-15.8	-10.7	 1 2 3 	
4045	1	-	длит	-147.1	0.0	-5.0	3.4	-15.7	-10.7	 1 2 3 4 	
4045	1	 С	полн	13.6	-0.2	-10.5	7.1	-46.4	-30.8	 1 2 3 4 6 	
4045	1	 С	полн	24.5	-0.2	-9.7	6.6	-45.0	-29.8	 1 2 6 	
4045	1	 С	полн	-276.4	0.2	1.6	-1.1	18.2	11.7	 1 2 3 4 6 	
4045	1	 С	полн	14.1	-0.2	-10.5	7.1	-46.3	-30.8	 1 2 3 6 	
4045	1	 С	полн	-266.0	0.2	2.4	-1.6	19.6	12.6	 1 2 4 6 	
4045	1	 С	полн	-265.4	0.2	2.4	-1.6	19.6	12.6	 1 2 6 	
4045	1	 С	полн	-179.5	0.1	-11.6	7.6	-9.7	-6.7	 1 2 3 4 5 	
4045	1	 С	полн	-72.4	-0.1	3.5	-2.2	-17.0	-11.5	 1 2 5 	
4045	2	-	длит	-146.3	0.0	-2.5	3.4	-7.7	-10.7	 1 2 3 	
4045	2	-	длит	-146.6	0.0	-2.5	3.4	-7.7	-10.7	 1 2 3 4 	
4045	2	-	длит	-134.3	0.0	-2.0	2.8	-6.9	-9.6	 1 2 4 	
4045	2	 С	полн	14.1	-0.2	-5.2	7.1	-23.3	-30.8	 1 2 3 4 6 	
4045	2	 С	полн	25.0	-0.2	-4.8	6.6	-22.6	-29.8	 1 2 6 	
4045	2	 С	полн	-275.9	0.2	0.8	-1.1	9.5	11.7	 1 2 3 4 6 	
4045	2	 С	полн	14.6	-0.2	-5.2	7.1	-23.3	-30.8	 1 2 3 6 	
4045	2	 С	полн	-265.4	0.2	1.2	-1.6	10.2	12.6	 1 2 4 6 	
4045	2	 С	полн	-82.8	-0.1	1.5	-1.7	-9.1	-12.4	 1 2 3 4 5 	
4045	2	 С	полн	-264.9	0.2	1.2	-1.6	10.2	12.6	 1 2 6 	
4045	2	 С	полн	-179.0	0.1	-5.8	7.6	-4.7	-6.7	 1 2 3 4 5 	
4045	2	 С	полн	-71.9	-0.1	1.9	-2.2	-8.4	-11.5	 1 2 5 	
4045	3	-	длит	-146.0	0.0	0.1	3.4	0.3	-10.7	 1 2 3 4 	
4045	3	-	длит	-145.7	0.0	0.1	3.4	0.3	-10.7	 1 2 3 	
4045	3	 С	полн	25.5	-0.2	0.1	6.6	-0.2	-29.8	 1 2 6 	
4045	3	 С	полн	-275.4	0.2	0.0	-1.1	0.8	11.7	 1 2 3 4 6 	
4045	3	 С	полн	-264.4	0.2	0.0	-1.6	0.7	12.6	 1 2 6 	
4045	3	 С	полн	14.6	-0.2	0.1	7.1	-0.2	-30.8	 1 2 3 4 6 	
4045	3	 С	полн	-178.4	0.1	-0.2	7.6	0.4	-6.7	 1 2 3 4 5 	
4045	3	 С	полн	-71.4	-0.1	0.3	-2.2	0.2	-11.5	 1 2 5 	
4045	4	-	длит	-133.2	0.0	2.1	2.8	7.5	-9.6	 1 2 4 	
4045	4	-	длит	-145.4	0.0	2.6	3.4	8.3	-10.7	 1 2 3 4 	
4045	4	-	длит	-145.2	0.0	2.6	3.4	8.4	-10.7	 1 2 3 	
4045	4	 С	полн	15.6	-0.2	5.4	7.1	22.9	-30.8	 1 2 3 6 	
4045	4	 С	полн	-264.4	0.2	-1.2	-1.6	-8.7	12.6	 1 2 4 6 	
4045	4	-	полн	-145.4	0.0	2.6	3.4	8.3	-10.7	 1 2 3 4 	
4045	4	 С	полн	15.1	-0.2	5.4	7.1	22.9	-30.8	 1 2 3 4 6 	
4045	4	 С	полн	26.1	-0.2	5.1	6.6	22.2	-29.8	 1 2 6 	
4045	4	 С	полн	-274.8	0.2	-0.9	-1.1	-8.0	11.7	 1 2 3 4 6 	
4045	4	 С	полн	-263.9	0.2	-1.2	-1.6	-8.7	12.6	 1 2 6 	
4045	4	 С	полн	-177.9	0.1	5.6	7.6	5.4	-6.7	 1 2 3 4 5 	
4045	4	 С	полн	-70.9	-0.1	-1.4	-2.2	8.8	-11.5	 1 2 5 	
4045	5	-	длит	-144.6	0.0	5.1	3.4	16.4	-10.7	 1 2 3 	
4045	5	-	длит	-144.9	0.0	5.1	3.4	16.4	-10.7	 1 2 3 4 	
4045	5	 С	полн	16.1	-0.2	10.7	7.1	46.0	-30.8	 1 2 3 6 	
4045	5	 С	полн	-263.9	0.2	-2.4	-1.6	-18.1	12.6	 1 2 4 6 	
4045	5	 С	полн	15.6	-0.2	10.7	7.1	46.0	-30.8	 1 2 3 4 6 	
4045	5	 С	полн	26.6	-0.2	10.0	6.6	44.6	-29.8	 1 2 6 	
4045	5	 С	полн	-274.3	0.2	-1.7	-1.1	-16.7	11.7	 1 2 3 4 6 	
4045	5	 С	полн	-263.4	0.2	-2.5	-1.6	-18.2	12.6	 1 2 6 	
4045	5	 С	полн	-177.4	0.1	11.3	7.6	10.4	-6.7	 1 2 3 4 5 	
4045	5	 С	полн	-70.3	-0.1	-3.0	-2.2	17.4	-11.5	 1 2 5 	
4705	1	-	длит	-111.2	0.0	-5.6	3.7	-17.5	-11.8	 1 2 3 	
4705	1	-	длит	-111.7	0.0	-5.6	3.7	-17.5	-11.8	 1 2 3 4 	
4705	1	-	длит	-103.1	0.0	-4.6	3.1	-15.7	-10.6	 1 2 4 	
4705	1	 С	полн	-197.8	0.2	2.3	-1.6	15.3	9.9	 1 2 6 	
4705	1	 С	полн	6.3	-0.2	-11.4	7.7	-45.0	-29.9	 1 2 3 4 6 	
4705	1	 С	полн	6.8	-0.2	-11.4	7.7	-44.9	-29.9	 1 2 3 6 	
4705	1	 С	полн	-198.3	0.2	2.3	-1.6	15.3	9.8	 1 2 4 6 	
4705	1	 С	полн	-135.8	0.1	-11.6	7.7	-11.7	-8.0	 1 2 3 4 5 	
4705	1	 С	полн	-55.7	-0.1	2.5	-1.6	-18.0	-12.1	 1 2 5 	
4705	1	 С	полн	14.2	-0.2	-10.6	7.1	-43.4	-28.9	 1 2 6 	
4705	1	 С	полн	-205.7	0.2	1.5	-1.0	13.8	8.8	 1 2 3 4 6 	
4705	2	-	длит	-111.2	0.0	-2.8	3.7	-8.6	-11.8	 1 2 3 4 	
4705	2	-	длит	-110.7	0.0	-2.8	3.7	-8.6	-11.8	 1 2 3 	
4705	2	-	длит	-102.5	0.0	-2.3	3.1	-7.7	-10.6	 1 2 4 	
4705	2	 С	полн	6.8	-0.2	-5.6	7.7	-22.6	-29.9	 1 2 3 4 6 	
4705	2	 С	полн	14.7	-0.2	-5.2	7.1	-21.8	-28.9	 1 2 6 	
4705	2	 С	полн	-205.2	0.2	0.8	-1.0	7.2	8.8	 1 2 3 4 6 	
4705	2	 С	полн	7.3	-0.2	-5.6	7.7	-22.5	-29.9	 1 2 3 6 	
4705	2	 С	полн	-197.8	0.2	1.1	-1.6	7.9	9.8	 1 2 4 6 	
4705	2	 С	полн	-197.3	0.2	1.2	-1.6	7.9	9.9	 1 2 6 	
4705	2	 С	полн	-135.3	0.1	-5.8	7.7	-5.7	-8.0	 1 2 3 4 5 	
4705	2	 С	полн	-55.2	-0.1	1.3	-1.6	-8.9	-12.1	 1 2 5 	
4705	3	-	длит	-110.6	0.0	0.0	3.7	0.2	-11.8	 1 2 3 4 	
4705	3	-	длит	-110.1	0.0	0.0	3.7	0.2	-11.8	 1 2 3 	
4705	3	 С	полн	15.2	-0.2	0.1	7.1	-0.2	-28.9	 1 2 6 	
4705	3	 С	полн	-204.7	0.2	0.0	-1.0	0.6	8.8	 1 2 3 4 6 	
4705	3	 С	полн	-196.8	0.2	0.0	-1.6	0.5	9.9	 1 2 6 	
4705	3	 С	полн	7.3	-0.2	0.1	7.7	-0.1	-29.9	 1 2 3 4 6 	
4705	3	 С	полн	-134.8	0.1	0.2	7.7	0.3	-8.0	 1 2 3 4 5 	
4705	3	 С	полн	-54.7	-0.1	-0.1	-1.6	0.1	-12.1	 1 2 5 	
4705	4	-	длит	-109.5	0.0	2.9	3.7	9.1	-11.8	 1 2 3 	
4705	4	-	длит	-110.0	0.0	2.8	3.7	9.1	-11.8	 1 2 3 4 	
4705	4	-	длит	-101.4	0.0	2.4	3.1	8.2	-10.6	 1 2 4 	
4705	4	 С	полн	8.4	-0.2	5.9	7.7	22.3	-29.9	 1 2 3 6 	
4705	4	 С	полн	-196.8	0.2	-1.2	-1.6	-6.8	9.8	 1 2 4 6 	
4705	4	 С	полн	-62.1	-0.1	-0.7	-1.1	10.0	-13.1	 1 2 3 4 5 	
4705	4	 С	полн	7.8	-0.2	5.9	7.7	22.3	-29.9	 1 2 3 4 6 	
4705	4	 С	полн	15.7	-0.2	5.5	7.1	21.5	-28.9	 1 2 6 	
4705	4	 С	полн	-204.2	0.2	-0.8	-1.0	-6.1	8.8	 1 2 3 4 6 	
4705	4	 С	полн	-196.3	0.2	-1.2	-1.6	-6.9	9.9	 1 2 6 	
4705	4	 С	полн	-134.3	0.1	5.8	7.7	6.3	-8.0	 1 2 3 4 5 	
4705	4	 С	полн	-54.1	-0.1	-1.1	-1.6	9.2	-12.1	 1 2 5 	
4705	5	-	длит	-108.9	0.0	5.7	3.7	18.0	-11.8	 1 2 3 	
4705	5	-	длит	-109.5	0.0	5.6	3.7	17.9	-11.8	 1 2 3 4 	
4705	5	-	длит	-100.8	0.0	4.7	3.1	16.1	-10.6	 1 2 4 	
4705	5	 С	полн	8.3	-0.2	11.6	7.7	44.7	-29.9	 1 2 3 4 6 	
4705	5	 С	полн	-195.7	0.2	-2.4	-1.6	-14.2	9.9	 1 2 6 	
4705	5	 С	полн	8.9	-0.2	11.6	7.7	44.7	-29.9	 1 2 3 6 	
4705	5	 С	полн	-196.3	0.2	-2.4	-1.6	-14.2	9.8	 1 2 4 6 	
4705	5	 С	полн	-133.8	0.1	11.6	7.7	12.2	-8.0	 1 2 3 4 5 	
4705	5	 С	полн	-53.6	-0.1	-2.4	-1.6	18.2	-12.1	 1 2 5 	
4705	5	 С	полн	16.2	-0.2	10.8	7.1	43.1	-28.9	 1 2 6 	
4705	5	 С	полн	-203.7	0.2	-1.6	-1.0	-12.7	8.8	 1 2 3 4 6 	
5365	1	-	длит	-77.9	0.0	-6.0	4.0	-18.7	-12.6	 1 2 3 4 	
5365	1	-	длит	-77.1	0.0	-6.0	4.1	-18.7	-12.6	 1 2 3 	
5365	1	-	длит	-72.7	0.0	-5.0	3.4	-16.8	-11.3	 1 2 4 	
5365	1	 С	полн	-135.8	0.2	2.2	-1.5	10.8	7.0	 1 2 6 	
5365	1	 С	полн	2.0	-0.2	-12.0	8.1	-42.6	-28.4	 1 2 3 4 6 	
5365	1	 С	полн	2.6	-0.2	-12.0	8.1	-42.6	-28.3	 1 2 3 6 	
5365	1	 С	полн	-136.4	0.2	2.2	-1.5	10.8	7.0	 1 2 4 6 	
5365	1	 С	полн	-94.5	0.1	-11.4	7.7	-13.2	-9.0	 1 2 3 4 5 	
5365	1	 С	полн	-39.3	-0.1	1.5	-1.0	-18.5	-12.4	 1 2 5 	
5365	1	 С	полн	7.1	-0.2	-11.2	7.6	-41.0	-27.3	 1 2 6 	
5365	1	 С	полн	-140.9	0.2	1.4	-0.9	9.2	5.9	 1 2 3 4 6 	
5365	2	-	длит	-77.3	0.0	-3.0	4.0	-9.3	-12.6	 1 2 3 4 	
5365	2	-	длит	-72.1	0.0	-2.5	3.4	-8.3	-11.3	 1 2 4 	
5365	2	-	длит	-76.6	0.0	-3.0	4.1	-9.3	-12.6	 1 2 3 	
5365	2	 С	полн	2.5	-0.2	-6.0	8.1	-21.3	-28.4	 1 2 3 4 6 	
5365	2	 С	полн	3.1	-0.2	-5.9	8.1	-21.3	-28.3	 1 2 3 6 	
5365	2	 С	полн	-135.9	0.2	1.1	-1.5	5.6	7.0	 1 2 4 6 	
5365	2	 С	полн	-135.3	0.2	1.1	-1.5	5.6	7.0	 1 2 6 	
5365	2	 С	полн	-94.0	0.1	-5.6	7.7	-6.5	-9.0	 1 2 3 4 5 	
5365	2	 С	полн	-38.8	-0.1	0.8	-1.0	-9.2	-12.4	 1 2 5 	
5365	2	 С	полн	7.6	-0.2	-5.5	7.6	-20.5	-27.3	 1 2 6 	
5365	2	 С	полн	-140.3	0.2	0.7	-0.9	4.8	5.9	 1 2 3 4 6 	
5365	3	-	длит	-76.7	0.0	0.1	4.0	0.2	-12.6	 1 2 3 4 	
5365	3	-	длит	-76.0	0.0	0.1	4.1	0.2	-12.6	 1 2 3 	
5365	3	 С	полн	8.1	-0.2	0.1	7.6	-0.1	-27.3	 1 2 6 	
5365	3	 С	полн	-139.8	0.2	0.0	-0.9	0.4	5.9	 1 2 3 4 6 	
5365	3	 С	полн	-134.8	0.2	0.0	-1.5	0.3	7.0	 1 2 6 	
5365	3	 С	полн	3.0	-0.2	0.1	8.1	-0.1	-28.4	 1 2 3 4 6 	
5365	3	 С	полн	-93.5	0.1	0.1	7.7	0.2	-9.0	 1 2 3 4 5 	
5365	3	 С	полн	-38.3	-0.1	0.0	-1.0	0.1	-12.4	 1 2 5 	
5365	4	-	длит	-75.4	0.0	3.1	4.1	9.6	-12.6	 1 2 3 	
5365	4	-	длит	-76.2	0.0	3.1	4.0	9.6	-12.6	 1 2 3 4 	
5365	4	-	длит	-71.0	0.0	2.6	3.4	8.6	-11.3	 1 2 4 	
5365	4	 С	полн	4.1	-0.2	6.2	8.1	21.2	-28.3	 1 2 3 6 	
5365	4	 С	полн	-134.9	0.2	-1.1	-1.5	-4.9	7.0	 1 2 4 6 	
5365	4	 С	полн	3.5	-0.2	6.2	8.1	21.2	-28.4	 1 2 3 4 6 	
5365	4	 С	полн	-134.3	0.2	-1.1	-1.5	-4.9	7.0	 1 2 6 	
5365	4	 С	полн	-93.0	0.1	5.8	7.7	6.9	-9.0	 1 2 3 4 5 	
5365	4	 С	полн	-37.7	-0.1	-0.8	-1.0	9.4	-12.4	 1 2 5 	
5365	4	 С	полн	8.6	-0.2	5.8	7.6	20.4	-27.3	 1 2 6 	
5365	4	 С	полн	-139.3	0.2	-0.7	-0.9	-4.1	5.9	 1 2 3 4 6 	
5365	5	-	длит	-74.8	0.0	6.1	4.1	19.1	-12.6	 1 2 3 	
5365	5	-	длит	-75.6	0.0	6.1	4.0	19.0	-12.6	 1 2 3 4 	
5365	5	-	длит	-70.4	0.0	5.2	3.4	17.1	-11.3	 1 2 4 	
5365	5	 С	полн	4.0	-0.2	12.3	8.1	42.5	-28.4	 1 2 3 4 6 	
5365	5	 С	полн	-133.8	0.2	-2.2	-1.5	-10.1	7.0	 1 2 6 	
5365	5	 С	полн	4.6	-0.2	12.3	8.1	42.4	-28.3	 1 2 3 6 	
5365	5	 С	полн	-134.3	0.2	-2.2	-1.5	-10.1	7.0	 1 2 4 6 	
5365	5	 С	полн	-92.5	0.1	11.6	7.7	13.7	-9.0	 1 2 3 4 5 	
5365	5	 С	полн	-37.2	-0.1	-1.5	-1.0	18.7	-12.4	 1 2 5 	
5365	5	 С	полн	9.1	-0.2	11.5	7.6	40.8	-27.3	 1 2 6 	
5365	5	 С	полн	-138.8	0.2	-1.4	-0.9	-8.5	5.9	 1 2 3 4 6 	
6025	1	-	длит	-45.1	0.0	-6.1	4.0	-19.4	-13.0	 1 2 3 4 	
6025	1	-	длит	-44.0	0.0	-6.2	4.0	-19.5	-13.0	 1 2 3 	
6025	1	 С	полн	-79.6	0.2	2.1	-1.4	6.4	4.1	 1 2 6 	
6025	1	 С	полн	1.7	-0.2	-12.1	7.9	-39.5	-26.2	 1 2 3 4 6 	
6025	1	 С	полн	2.3	-0.2	-12.1	7.9	-39.4	-26.1	 1 2 3 6 	
6025	1	 С	полн	-80.2	0.2	2.1	-1.4	6.4	4.1	 1 2 4 6 	
6025	1	 С	полн	-55.2	0.1	-10.9	7.4	-14.4	-9.6	 1 2 3 4 5 	
6025	1	 С	полн	-22.7	-0.1	0.9	-0.8	-18.7	-12.4	 1 2 5 	
6025	1	 С	полн	3.9	-0.2	-11.3	7.4	-37.8	-25.0	 1 2 6 	
6025	1	 С	полн	-81.8	0.2	1.2	-0.8	4.8	3.0	 1 2 3 4 6 	
6025	2	-	длит	-44.5	0.0	-3.1	4.0	-9.7	-13.0	 1 2 3 4 	
6025	2	-	длит	-43.5	0.0	-3.1	4.0	-9.7	-13.0	 1 2 3 	
6025	2	-	длит	-42.7	0.0	-2.6	3.4	-8.7	-11.7	 1 2 4 	
6025	2	 С	полн	2.2	-0.2	-6.2	7.9	-19.9	-26.2	 1 2 3 4 6 	
6025	2	 С	полн	2.8	-0.2	-6.2	7.9	-19.8	-26.1	 1 2 3 6 	
6025	2	 С	полн	-79.7	0.2	1.1	-1.4	3.3	4.1	 1 2 4 6 	
6025	2	 С	полн	-79.0	0.2	1.1	-1.4	3.4	4.1	 1 2 6 	
6025	2	 С	полн	-54.7	0.1	-5.4	7.4	-7.1	-9.6	 1 2 3 4 5 	
6025	2	 С	полн	-22.2	-0.1	0.3	-0.8	-9.4	-12.4	 1 2 5 	
6025	2	 С	полн	4.4	-0.2	-5.8	7.4	-19.0	-25.0	 1 2 6 	
6025	2	 С	полн	-81.3	0.2	0.6	-0.8	2.5	3.0	 1 2 3 4 6 	
6025	3	-	длит	-43.9	0.0	-0.1	4.0	0.0	-13.0	 1 2 3 4 	
6025	3	-	длит	-42.9	0.0	-0.1	4.0	0.0	-13.0	 1 2 3 	
6025	3	 С	полн	-80.8	0.2	0.1	-0.8	0.3	3.0	 1 2 3 4 6 	
6025	3	 С	полн	4.9	-0.2	-0.2	7.4	-0.2	-25.0	 1 2 6 	
6025	3	 С	полн	-78.5	0.2	0.0	-1.4	0.3	4.1	 1 2 6 	
6025	3	 С	полн	2.7	-0.2	-0.2	7.9	-0.2	-26.2	 1 2 3 4 6 	
6025	3	 С	полн	-54.1	0.1	0.1	7.4	0.1	-9.6	 1 2 3 4 5 	
6025	3	 С	полн	-21.7	-0.1	-0.3	-0.8	0.0	-12.4	 1 2 5 	
6025	4	-	длит	-42.3	0.0	3.0	4.0	9.7	-13.0	 1 2 3 	
6025	4	-	длит	-43.4	0.0	2.9	4.0	9.7	-13.0	 1 2 3 4 	
6025	4	-	длит	-41.6	0.0	2.4	3.4	8.8	-11.7	 1 2 4 	
6025	4	 С	полн	3.8	-0.2	5.7	7.9	19.4	-26.1	 1 2 3 6 	
6025	4	 С	полн	-78.6	0.2	-1.0	-1.4	-2.8	4.1	 1 2 4 6 	
6025	4	 С	полн	3.2	-0.2	5.7	7.9	19.4	-26.2	 1 2 3 4 6 	
6025	4	 С	полн	-78.0	0.2	-1.0	-1.4	-2.8	4.1	 1 2 6 	
6025	4	 С	полн	-53.6	0.1	5.6	7.4	7.3	-9.6	 1 2 3 4 5 	
6025	4	 С	полн	-21.2	-0.1	-0.9	-0.8	9.3	-12.4	 1 2 5 	
6025	4	 С	полн	5.5	-0.2	5.3	7.4	18.6	-25.0	 1 2 6 	
6025	4	 С	полн	-80.3	0.2	-0.5	-0.8	-2.0	3.0	 1 2 3 4 6 	
6025	5	-	длит	-41.8	0.0	6.0	4.0	19.5	-13.0	 1 2 3 	
6025	5	-	длит	-42.8	0.0	5.9	4.0	19.5	-13.0	 1 2 3 4 	
6025	5	 С	полн	4.3	-0.2	11.7	7.9	39.0	-26.1	 1 2 3 6 	
6025	5	 С	полн	-78.1	0.2	-2.0	-1.4	-5.8	4.1	 1 2 4 6 	
6025	5	 С	полн	3.7	-0.2	11.7	7.9	39.0	-26.2	 1 2 3 4 6 	
6025	5	 С	полн	-77.5	0.2	-2.0	-1.4	-5.9	4.1	 1 2 6 	
6025	5	 С	полн	-53.1	0.1	11.1	7.4	14.5	-9.6	 1 2 3 4 5 	
6025	5	 С	полн	-20.7	-0.1	-1.4	-0.8	18.6	-12.4	 1 2 5 	
6025	5	 С	полн	6.0	-0.2	10.8	7.4	37.3	-25.0	 1 2 6 	
6025	5	 С	полн	-79.8	0.2	-1.1	-0.8	-4.2	3.0	 1 2 3 4 6 	
6685	1	-	длит	-12.8	0.0	-7.4	5.9	-20.4	-14.1	 1 2 3 4 	
6685	1	-	длит	-11.5	0.0	-7.3	5.7	-20.4	-14.1	 1 2 3 	
6685	1	-	длит	-14.3	0.0	-6.6	5.3	-18.4	-12.7	 1 2 4 	
6685	1	 С	полн	-28.0	0.3	2.6	-1.4	4.4	3.6	 1 2 6 	
6685	1	 С	полн	5.1	-0.2	-14.9	11.3	-39.1	-27.6	 1 2 3 4 6 	
6685	1	 С	полн	5.8	-0.2	-14.8	11.2	-39.1	-27.6	 1 2 3 6 	
6685	1	 С	полн	-28.7	0.3	2.5	-1.3	4.4	3.6	 1 2 4 6 	
6685	2	-	длит	-12.2	0.0	-3.0	5.9	-9.8	-14.1	 1 2 3 4 	
6685	2	-	длит	-11.0	0.0	-3.0	5.7	-9.8	-14.1	 1 2 3 	
6685	2	-	длит	-13.8	0.0	-2.5	5.3	-8.9	-12.7	 1 2 4 	
6685	2	 С	полн	-27.5	0.3	1.5	-1.4	1.7	3.6	 1 2 6 	
6685	2	 С	полн	5.6	-0.2	-6.5	11.3	-18.4	-27.6	 1 2 3 4 6 	
6685	2	 С	полн	6.3	-0.2	-6.4	11.2	-18.4	-27.6	 1 2 3 6 	
6685	2	 С	полн	-28.2	0.3	1.5	-1.3	1.7	3.6	 1 2 4 6 	
6685	2	 С	полн	-16.7	0.2	-4.6	8.5	-7.3	-10.5	 1 2 3 4 5 	
6685	3	-	длит	-10.4	0.0	1.3	5.7	0.7	-14.1	 1 2 3 	
6685	3	-	длит	-11.7	0.0	1.4	5.9	0.7	-14.1	 1 2 3 4 	
6685	3	-	длит	-13.2	0.0	1.5	5.3	0.7	-12.7	 1 2 4 	
6685	3	 С	полн	6.2	-0.2	2.0	11.3	2.2	-27.6	 1 2 3 4 6 	
6685	3	 С	полн	-27.0	0.3	0.4	-1.4	-1.0	3.6	 1 2 6 	
6685	3	 С	полн	5.6	-0.2	2.0	10.7	2.2	-26.4	 1 2 6 	
6685	3	 С	полн	-26.5	0.3	0.4	-0.9	-0.9	2.4	 1 2 3 4 6 	
6685	3	 С	полн	5.0	-0.2	2.0	10.8	2.2	-26.4	 1 2 4 6 	
6685	3	 С	полн	6.8	-0.2	1.9	11.2	2.2	-27.6	 1 2 3 6 	
6685	3	 С	полн	-27.7	0.3	0.5	-1.3	-1.0	3.6	 1 2 4 6 	
6685	3	 С	полн	-17.4	0.2	1.8	8.0	0.5	-9.3	 1 2 4 5 	
6685	4	-	длит	-11.1	0.0	5.8	5.9	11.3	-14.1	 1 2 3 4 	
6685	4	-	длит	-9.8	0.0	5.6	5.7	11.3	-14.1	 1 2 3 	
6685	4	-	длит	-12.6	0.0	5.5	5.3	10.2	-12.7	 1 2 4 	
6685	4	 С	полн	6.7	-0.2	10.5	11.3	22.9	-27.6	 1 2 3 4 6 	
6685	4	 С	полн	-26.5	0.3	-0.6	-1.4	-3.7	3.6	 1 2 6 	
6685	4	 С	полн	-27.2	0.3	-0.5	-1.3	-3.7	3.6	 1 2 4 6 	
6685	4	 С	полн	7.3	-0.2	10.3	11.2	22.9	-27.6	 1 2 3 6 	
6685	5	-	длит	-10.5	0.0	10.2	5.9	21.9	-14.1	 1 2 3 4 	
6685	5	-	длит	-9.3	0.0	9.9	5.7	21.9	-14.1	 1 2 3 	
6685	5	-	длит	-12.1	0.0	9.5	5.3	19.8	-12.7	 1 2 4 	
6685	5	 С	полн	7.2	-0.2	18.9	11.3	43.6	-27.6	 1 2 3 4 6 	
6685	5	 С	полн	-26.0	0.3	-1.7	-1.4	-6.4	3.6	 1 2 6 	
6685	5	 С	полн	-26.7	0.3	-1.5	-1.3	-6.3	3.6	 1 2 4 6 	
6685	5	 С	полн	7.8	-0.2	18.7	11.2	43.6	-27.6	 1 2 3 6 	

Соответствия требованиям действующих норм. Рекомендации и выводы

Объемно-планировочные и планировочно-конструктивные решения данного здания соответствуют главам 6.1 и 6.2 СНиПа КР 20-02:2004 «Сейсмостойкое строительство. Нормы проектирования»

Рекомендации

1. Жесткие узлы железобетонных каркасов должны быть усилены косвенным армированием с применением сварных сеток, спиралей или замкнутых хомутов, площадь сечения которых определяется расчетом. Минимальное конструктивное армирование должно осуществляться замкнутой поперечной арматурой из стержней диаметром не менее 6 мм с шагом не более 100 мм.
2. В колоннах шаг поперечной арматуры должен быть не более половины высоты сечения.
Участки ригелей и колонн, примыкающие к жестким узлам рам на расстоянии, равном двойной высоте их сечения от узла, должны армироваться замкнутой поперечной арматурой, устанавливаемой по расчету, но не реже, чем через 100 мм или через 1/4 высоты сечения.
3. Заполнение каркаса из каменной кладки, участие которого в восприятии сейсмической нагрузки не предусмотрено, должно отделяться от элементов каркаса зазором не менее 20 мм. Для заполнения, не участвующего в работе каркаса, следует использовать облегченную кирпичную кладку, кладку из легких бетонных блоков. Снижение веса заполнения может быть достигнуто использованием многослойной кладки с легкими включениями или кирпича с повышенной пустотностью. В обязательном порядке предусматриваются мероприятия по предотвращению выпадения заполнения из каркаса.
4. Если заполнение участвует в работе каркаса, то оно должно иметь связь с элементами каркаса и отвечать требованиям, предъявляемым к диафрагмам жесткости. В этом случае, при использовании в качестве заполнения каркаса кирпичной кладки, она должна удовлетворять требованиям раздела 6.7 настоящих норм.
5. Плиты перекрытий, в обязательном порядке, должны иметь рифленую или шпоночную поверхность боковых граней, а по торцам - арматурные выпуски. Для создания горизонтального жесткого диска швы между панелями заливаются мелкозернистым бетоном. Панели перекрытий крепятся в железобетонные обвязки, связанные с ригелем арматурными вертикальными выпусками диаметром не менее 14 мм с шагом не более 400 мм или площадью 5 см2 на один погонный метр ригеля. Повышение жесткости сборного перекрытия за счет выполнения монолитных железобетонных участков с минимальной шириной 120 мм, устраиваемых между панелями допускается при условии, что монолитные участки армируются продольной арматурой диаметром не менее 12 мм класса А-III и поперечной не менее 6 мм А-III с шагом 200 мм. По верху перекрытия может быть устроен монолитный слой толщиной 50 мм из мелкозернистого бетона класса не ниже В15, армированного сеткой диаметром 3 мм, с ячейкой не более 250 мм.

Вывод

Здание с данными объемно-планировочными и планировочно-конструктивными решениями допускается строить на данной строительной площадке, сейсмичностью 9 баллов, при выполнении вышеперечисленных рекомендаций.

Список литературы

1.	СНиП КР 20-02:2004 «Сейсмостойкое строительство. Нормы проектирования»
2.	СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования».
3.	Байков А. О. Сигалов Д. Е. «Железобетонные конструкции»